

**المشروع: تنفيذ وإنجاز وصيانة عدد 1050 مسكن بمنطقة الخوانيج 2**

1. **تشطيبات المساكن المنفردة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الوصف** | **الحجم** | **صورة العينة المعتمدة** |
| السلالم الداخلية  Tread & Rise | 300x1300x20mm  150x1300x20mm |  |
| General flooring | 800x800mm |  |
| Bathroom flooring | 600x600x9mm |  |
| Bathroom walls | 300x600x9mm |  |
| Shower wall | 300x600 x9mm |  |
| Kitchen flooring | 600x600x9mm |  |
| Kitchen walls | 300x600x9mm |  |
| باكسبلاش المطبخ (Kitchen Backsplash) | 600x600x9mm |  |

1. **اعتماد تشطيبات المساكن المزدوجة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الوصف** | **الحجم** | **صورة العينة المعتمدة** |
| السلالم الداخلية  Tread & Rise | 300x1300x20mm  150x1300x20mm |  |
| الارضيات العامة | 800x800mm |  |
| ارضيات الحمامات | 600x600x9mm |  |
| جدران الحمامات | 300x600x9mm |  |
| جدار منطقة الاستحمام | 300x600 x9mm |  |
| ارضيات المطبخ | 600x600x9mm |  |
| جدران المطبخ | 300x600x9mm |  |
| باكسبلاش المطبخ (Kitchen Backsplash) | 600x600x9mm |  |
| ارضية البلكونة | 600x600x9mm |  |

1. **تشطيبات المساكن المتلاصقة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الوصف** | **الحجم** | **صورة العينة المعتمدة** |
| السلالم الداخلية  Tread & Rise | 300x1300x20mm  150x1300x20mm |  |
| الارضيات العامة | 800x800mm |  |
| ارضيات الحمامات | 600x600x9mm |  |
| جدران الحمامات | 300x600x9mm |  |
| جدار منطقة الاستحمام | 300x600 x9mm |  |
| ارضيات المطبخ | 600x600x9mm |  |
| جدران المطبخ | 300x600x9mm |  |
| باكسبلاش المطبخ (Kitchen Backsplash) | 600x600x9mm |  |